TCC8925系统烧写

官方BSP包烧进系统后，系统不稳定，有时能启动，有时不能启，断开USB连接后启动顺利一些。串口通信有时候会停止接收，但是连接正常，串口工具生连也无效，断开串口并重插后正常。

按照官方说明，配置BSP包，烧进系统，内核启动出错，可能是添加的某一个驱动有问题。重新建工程后，减少驱动数量，系统启动，但是没有界面，查看REG文件HKEY\_LOCAL\_MACHINE/init，系统启动时，并没有启动桌面，而是启动了\NAND\TCLaunch.exe，使用FWDN创建NAND分区，并将官方NAND包做成NAND DATA.FAIL后，系统能正常启动TCLaunch.exe。去掉TCLaunch.exe启动项，添加系统注册表项device.dll,gwes.dll,explorer.exe后，系统正常启动桌面。

新的注册表如下：

